**主要零部件及参数要求**

**1、分切宽度 17-500mm**

**2、分切工艺 1出多条，带边料分切**

**3、毛刺 极片垂直方向金属毛刺≤6ｕm,平面方向金属毛刺≤10ｕm**

**4、刀架配置：1台机配2套刀架、2套刀具：需可调刀具。**

**5、系统控制模块PLC 三菱/西门子、 输入模块 三菱/西门子**

**输出模块 三菱/西门子、 变频控制器 三菱/西门子**

**磁粉张力制动 三菱/西门子、触摸屏 西门子/三菱、伺服电机系统**

**纠偏系统 三菱/西门子、 中间继电器 欧姆龙**

**超声波传感器 德国P+F**